|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **КАЧ-1.2 Качели-балансир "Чижик"KA4_1_2_.a1a74a2e.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 400 (± 10мм)  |
| Длина (мм) |  2300 (± 10мм)  |
| Ширина (мм) |  450 (± 10мм) |
| Площадь зоны безопасности  | Не менее 17,5м |
| Возрастная группа | 2-7 лет |
| **Применяемые материалы**  |
| Описание | Качалка предназначена для катания двух человек.  |
| Конструкция изделия | Качалка - балансир снабжена 2-мя поддерживающими спинками, 2-мя поручнями изготовленными из ВГП Ду 15 ГОСТ 3262-75 и 2-мя амортизирующими резиновыми элементами и выполнена из сухой строганной доски хвойных пород не менее 40х140 мм. в сечении. На спинке качалки предусмотрена деревянная вставка, изготовленная из ФСФ фанеры толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-96. Рама качалки изготовлена из ВГП Ду 25 ГОСТ 3262 - 75. |
|  |  |  |  | Материалы | Все металлические детали должны быть окрашены полимерными полиэфирными порошковыми красками. Болтовые соединения оцинкованы и оснащены заглушками. Все фанерные и деревянные элементы должны быть скруглены и отшлифованы по торцевым срезам для обеспечения безопасности. Деревянные элементы необходимо окрасить двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. |
|  |  |  |  | Монтаж | Опорные стойки качалки заглубляются в грунт на 500 мм и бетонируются. Размеры лунки 1200х500х550 (ДхШхВ) мм |