|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **МФ-1.70****Детская песочница** **MF_1_70_1.c8d64af3.jpg** | **шт.** | **1** | Длина (мм) | 1450 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1570 (± 10мм) |
| Высота (мм) | 1500 (± 10мм) |
| Площадь зоны безопасности, м2 | Не менее 6 |
| **Применяемые материалы**  |
| Описание | Песочница предназначена для игры с песком и песочными изделиями детей в возрасте от 2 до 7 лет. Конструкция песочницы квадратной формы. |
| Борта | Борта песочницы изготовлены из влагостойкой ФСФ фанеры размерами 1300х280 мм и толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-96 в количестве 4шт. Борта песочницы крепятся между собой в углах при помощи столбиков из клееного бруса размерами 100х100 мм в сечении. |
| Скамейки | С верху бортов с трех сторон предусмотрены детские скамейки шириной 150мм изготовленные из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-96. На двух возвышающихся столбах расположен столик для куличиков размерами 1450х200 мм изготовленный из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-96.  |
| Навес | С одного края песочницы расположен декоративный навес с тематической формой крыши. Основу навеса представляет собой два столба из клееного бруса 100х100мм в сечении, верхние торцы которых закрыты пластиковыми заглушками. К боковой части которых крепятся треугольные элементы, между которыми посредством монтажных уголков крепится панель навеса размерами 1300х300мм изготовленные из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-96. |
| Закладная деталь | При монтаже песочницы к нижней части столбов прикрепляются закладные детали. Закладная деталь со скобой - 4 шт. представляет собой трубу Ф 40х2 мм ТУ 14-105-737-04, к нижней части которой приварена опорная пластина размером 80х80 мм изготовленная из листа 4 мм ГОСТ 19904-74. К верхнему торцу трубы закладной приварена П-образная скоба с двумя отверстиями для крепления к клееному брусу. |
| Материалы | Влагостойкая ФСФ фанера; клееный брус 100х100 мм; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов. Вся конструкция имеет скругленные безопасные углы и края. Все металлические элементы окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные элементы – двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию УФ. Крепежные элементы навеса оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками. Закладные элементы окрашены полимерным порошковым покрытием. |
|  |  |  |  | Требования к оборудованию | Элементы игровых комплексов (сегменты труб, лотки, горки, лазы) выдерживают точечную нагрузку не менее 60 кг/дм2. Все материалы сохраняют свои характеристики в диапазоне температур от -65С до + 65С. Все детали, узлы и модули игрового оборудования обеспечивают максимальную безопасность конструкций, и являться травмобезопасными для детей и взрослых. Детское оборудование не допускает застревания тела, частей тела или одежды. Подвижные и неподвижные элементы оборудования: не образовывают сдавливающих или режущих поверхностей. Используемые материалы должны быть новыми, т.е. ранее не использованными, не бывшими в эксплуатации и не демонтированными с другого объекта. |
|  |  |  |  | Схема установки | MF_1_70.1_up.81e4356c.jpg |