|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **МФ-1.42 - Навес для песочницы "Прямоугольный"**  **Изображение выглядит как мебель  Описание создано с высокой степенью достоверности** | **шт.** | **1** | Длина (мм) | 1500 (± 10мм) |
| Высота (мм) | 1400 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1900 (± 10мм) |
| Площадь зоны безопасности | 5,9м2 |
| **Применяемые материалы** | |
| Описание | Навес песочный на двух опорах. |
| Опорная конструкция | Опоры навеса выполнены из клееного бруса 100х100 мм высотой 1700мм. |
| Крыша | Крыша навеса имеет металлическую раму изготовленную из профильной трубы 40х20х2 мм по ГОСТ 10704-91. С верху металлической рамы крепятся скаты крыши размерами 1500х800мм изготовленные из влагостойкой фанерой толщиной 15мм ГОСТ 3916.1-96. Фронтоны навеса закрыты декоративными панелями из влагостойкой фанеры толщиной 15мм ГОСТ 3916.1-96. При монтаже навеса к нижней части столбов прикрепляются закладные детали. |
| Закладная деталь | Закладная деталь из полосы -2 шт. представляет две параллельные пластины изготовленные из полосы 80х6 ГОСТ 103-76 между которыми вварены дистанционные проставки из трубы 40х20х2 ГОСТ 10704-91. В верхней части закладной расположены два отверстия для крепления к клееному брусу. |
|  |  |  |  | Материал | Вся конструкция имеет скругленные безопасные углы и края. Все металлические элементы окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные элементы – двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию УФ. Крепежные элементы навеса оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками. Закладные элементы окрашены полимерным порошковым покрытием |