|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **К-1.02** **Сиденье для качели резиновое без спинки** | **шт.** | **1** | Длина (мм) | 260(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 540(± 10мм) |
| Высота (мм) | 30(± 10мм) |
| Площадь зоны безопасности, м2 | Не менее  |
| **Применяемые материалы**  |
| Описание | Сиденье резиновое без спинки |
|  | Сиденье резиновое (270х540х30мм) с встроенным металлическим каркасом. Сидение имеет цепные подвесы 6 мм в диаметре, рассчитанные на высоту подвеса 2 м. |
| Материалы | Оцинкованные цепи d=6мм; сиденье резиновое без спинки |
|  |  |  |  | Требования к оборудованию | Элементы игровых комплексов (сегменты труб, лотки, горки, лазы) выдерживают точечную нагрузку не менее 60 кг/дм2. Все материалы сохраняют свои характеристики в диапазоне температур от -65С до + 65С. Все детали, узлы и модули игрового оборудования обеспечивают максимальную безопасность конструкций, и являться травмобезопасными для детей и взрослых. Детское оборудование не допускает застревания тела, частей тела или одежды. Подвижные и неподвижные элементы оборудования: не образовывают сдавливающих или режущих поверхностей. Используемые материалы должны быть новыми, т.е. ранее не использованными, не бывшими в эксплуатации и не демонтированными с другого объекта. |