|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **МФ-1.10** **Детская песочница "Лодка"****MF_1_10.db9c2eba.jpg** | **шт.** | **1** | Длина (мм) | 3460 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1400 (± 10мм) |
| Высота (мм) | 1000 (± 10мм) |
| Площадь зоны безопасности, м2 | Не менее 8 |
| **Применяемые материалы**  |
| Описание | Песочница предназначена для игры с песком и песочными изделиями детей в возрасте от 2 до 7 лет. Конструкция и внешний вид песочницы выполнена в виде лодки и включает в себя следующие игровые элементы:  |
| Песочница | Песочница квадратной формы из сухой строганной доски 40х140 мм. в сечении, длина досок 1400 мм - 8 шт. Борта песочницы собираются между собой при помощи специальных вырезов в доске. В углах песочницы предусмотрены закладные детали, изготовленные из равнополочного уголка 32х4 ГОСТ 8509-93. В верхней части песочницы с двух сторон расположены деревянные панели выполняющие функцию детской скамейки изготовленные из сухой строганной доски хвойных пород 40х140 мм в сечении. При монтаже песочницы закладные уголки вбиваются в грунт на 400мм. |
| Нос лодки. | Деревянная конструкция, в виде носа лодки расположенная с обеих сторон песочницы, борта которого изготовлены из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной 21 мм. ГОСТ 3916.1-96., а в нижней части предусмотрен подмосток также изготовленный из ФСФ фанеры толщиной 21мм. Борта лодки прикреплены к опорному столбу из клееного бруса 100х100 мм в сечении, к которому также прикреплен вращающийся штурвал. Штурвал изготовлен из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной 21 мм. ГОСТ 3916.1-96. |
| Закладные детали. | К нижней части опорных столбов песочницы прикреплены закладные детали. Закладная деталь представляет собой трубу Ф 40х2 мм ТУ 14-105-737-04, к нижней части которой приварена опорная пластина размером 80х80 мм изготовленная из листа 4 мм ГОСТ 19904-74. К верхнему торцу трубы закладной приварена П-образная скоба с двумя отверстиями для крепления к клееному брусу. Размеры лунки для бетонировки Ф200х500мм. |
| Материалы | Влагостойкая ФСФ фанера; клееный брус 100х100 мм; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов. Вся конструкция имеет скругленные безопасные углы и края. Все фанерные и деревянные элементы песочницы окрашены двухкомпонентными, профессиональными красками яркими цветов, а металлические части песочницы окрашены полимерным порошковым покрытием. Крепежные элементы песочницы оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками. |
|  |  |  |  | Требования к оборудованию | Элементы игровых комплексов (сегменты труб, лотки, горки, лазы) выдерживают точечную нагрузку не менее 60 кг/дм2. Все материалы сохраняют свои характеристики в диапазоне температур от -65С до + 65С. Все детали, узлы и модули игрового оборудования обеспечивают максимальную безопасность конструкций, и являться травмобезопасными для детей и взрослых. Детское оборудование не допускает застревания тела, частей тела или одежды. Подвижные и неподвижные элементы оборудования: не образовывают сдавливающих или режущих поверхностей. Используемые материалы должны быть новыми, т.е. ранее не использованными, не бывшими в эксплуатации и не демонтированными с другого объекта. |
|  |  |  |  | Схема установки | MF_1_10_2015_up.f9b37898.jpg |