|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **КАР-1.3 Карусель****kar_1_3_3d1.eb04191d.jpg** | **шт.** | **1** | Длина (мм) | 900(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 900(± 10мм) |
| Высота (мм) | 800(± 10мм) |
| Площадь зоны безопасности, м2 | Не менее 18,8 |
| **Применяемые материалы**  |
| Описание | Карусель предназначена для катания группы детей до 3 человек. Конструкция карусели круглой формы, с полом из из водостойкой ФСФ фанеры толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96.  |
| Опора | В качестве опоры применяется труба, которая бетонируется в грунт на глубину не менее 500мм. Размеры лунки под бетонировку 400х400х550 мм (ДхШхГ). Опора – труба 100х100х3 мм ГОСТ 13663-86, с крестовиной 300х300 мм в основании изготовленной из трубы профильной 40х20х2 мм ГОСТ 13663-86.  |
| Каркас | Каркас пола карусели изготовлен из трубы трубы ВГП ДУ 25 мм ГОСТ 3262-75, профильной трубы 30х20х2 мм ГОСТ 13663-86, поручни – труба ВГП ДУ 20 мм ГОСТ 3262-75, гильза – труба горячедеформированная ф102х3 мм ГОСТ 10704-91, узел качения – подшипник в паре.  |
| Материалы | Влагостойкая ФСФ фанера; покрытые порошковыми красками металлические элементы; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Детали рамы выполнены из металла, окрашенные полимерными полиэфирными порошковыми красками. Болтовые соединения оснащены заглушками. Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности. Деревянные элементы карусели покрашены двухкомпонентными полиуретановыми профессиональными красками ярких цветов. |
|  |  |  |  | Требования к оборудованию | Элементы игровых комплексов (сегменты труб, лотки, горки, лазы) выдерживают точечную нагрузку не менее 60 кг/дм2. Все материалы сохраняют свои характеристики в диапазоне температур от -65С до + 65С. Все детали, узлы и модули игрового оборудования обеспечивают максимальную безопасность конструкций, и являться травмобезопасными для детей и взрослых. Детское оборудование не допускает застревания тела, частей тела или одежды. Подвижные и неподвижные элементы оборудования: не образовывают сдавливающих или режущих поверхностей. Используемые материалы должны быть новыми, т.е. ранее не использованными, не бывшими в эксплуатации и не демонтированными с другого объекта. |
|  |  |  |  | Схема установки | KAR_1_3_up.d95fb42a.jpg |